ASxxxx Assembler V02.00 + NoICE + SDCC mods  (STMicroelectronics STM8)  Page 1
Hexadecimal [24-Bits]

Symbol Table

    .__.$$$.                                                    =  002710 L
    .__.ABS.                                                    =  000000 G
    .__.CPU.                                                    =  000000 L
    .__.H$L.                                                    =  000001 L
    _ADC1_COMP_IRQHandler                                          ****** GX
  A _CLK_Config                                                    00001B R
    _CLK_GetSYSCLKSource                                           ****** GX
    _CLK_PeripheralClockConfig                                     ****** GX
    _CLK_SYSCLKDivConfig                                           ****** GX
    _CLK_SYSCLKSourceConfig                                        ****** GX
    _CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd                                     ****** GX
    _DMA1_CHANNEL0_1_IRQHandler                                    ****** GX
    _DMA1_CHANNEL2_3_IRQHandler                                    ****** GX
    _EXTI0_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI1_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI2_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI3_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI4_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI5_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI6_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTI7_IRQHandler                                              ****** GX
    _EXTIB_G_IRQHandler                                            ****** GX
    _EXTID_H_IRQHandler                                            ****** GX
    _EXTIE_F_PVD_IRQHandler                                        ****** GX
    _FLASH_IRQHandler                                              ****** GX
    _GPIO_Init                                                     ****** GX
    _GPIO_ResetBits                                                ****** GX
    _GPIO_SetBits                                                  ****** GX
    _I2C1_SPI2_IRQHandler                                          ****** GX
    _LCD_AES_IRQHandler                                            ****** GX
    _RTC_CSSLSE_IRQHandler                                         ****** GX
    _SPI1_IRQHandler                                               ****** GX
    _SWITCH_CSS_BREAK_DAC_IRQHandler                               ****** GX
    _TIM1_CC_IRQHandler                                            ****** GX
    _TIM1_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler                               ****** GX
    _TIM2_CC_USART2_RX_IRQHandler                                  ****** GX
    _TIM2_UPD_OVF_TRG_BRK_USART2_TX_IRQHandler                     ****** GX
    _TIM3_CC_USART3_RX_IRQHandler                                  ****** GX
    _TIM3_UPD_OVF_TRG_BRK_USART3_TX_IRQHandler                     ****** GX
    _TIM4_UPD_OVF_TRG_IRQHandler                                   ****** GX
    _TRAP_IRQHandler                                               ****** GX
    _USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler                                  ****** GX
    _USART1_TX_TIM5_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler                     ****** GX
    _USART_Cmd                                                     ****** GX
  A _USART_Config                                                  000098 R
    _USART_Init                                                    ****** GX
    ___sdcc_external_startup                                       ****** GX
  8 ___str_0                                                       000000 R
  5 __interrupt_vect                                               000000 R
  6 __sdcc_init_data                                               000009 R
  5 __sdcc_program_startup                                         000080 R
  3 __start__stack                                                 000000 R
  A _blink                                                         000034 R
  A _main                                                          000000 GR
  A _print                                                         000083 R
ASxxxx Assembler V02.00 + NoICE + SDCC mods  (STMicroelectronics STM8)  Page 2
Hexadecimal [24-Bits]

Symbol Table

  A _println                                                       000090 R
  A _putchar                                                       000075 R
    l_DATA                                                         ****** GX
    l_INITIALIZER                                                  ****** GX
    s_DATA                                                         ****** GX
    s_GSINIT                                                       ****** GX
    s_INITIALIZED                                                  ****** GX
    s_INITIALIZER                                                  ****** GX

ASxxxx Assembler V02.00 + NoICE + SDCC mods  (STMicroelectronics STM8)  Page 3
Hexadecimal [24-Bits]

Area Table

   0 _CODE                                      size      0   flags    0
   1 DATA                                       size      0   flags    0
   2 INITIALIZED                                size      0   flags    0
   3 SSEG                                       size      1   flags    0
   4 DABS                                       size      0   flags    8
   5 HOME                                       size     83   flags    0
   6 GSINIT                                     size     23   flags    0
   7 GSFINAL                                    size      3   flags    0
   8 CONST                                      size      6   flags    0
   9 INITIALIZER                                size      0   flags    0
   A CODE                                       size     DB   flags    0
   B CABS                                       size      0   flags    8

